1. 空缸伸和缩

情况1: 无伸缩标志

开始计时: 0x193 00 00 00 03 20 00 00 00

停止计时: 0x193 00 00 00 00 20 00 00 00

情况1: 无空缸

开始计时: 0x193 00 00 00 03 20 00 00 00

停止计时: 0x193 00 00 00 03 00 00 00 00

1. 带臂伸和缩

情况1: 无伸缩标志

开始计时: 0x193 00 00 00 03 01 00 00 00

停止计时: 0x193 00 00 00 00 01 00 00 00

情况1: 无带臂标志

开始计时: 0x193 00 00 00 03 01 00 00 00

停止计时: 0x193 00 00 00 03 00 00 00 00

1. 变幅和主卷 幅卷 回转

情况1: 无伸缩标志

开始计时: 0x464 00 00 00 FF 00 00 00 00

停止计时: 0x464 00 00 00 00 00 00 00 00

1. 超载

开始计时: 0x185 00 00 00 00 4C 04 00 00

停止计时: 0x185 00 00 00 00 20 03 00 00

1. 主副卷三圈保护和主副臂高限触发

开始计时: 0x443 18 09 00 00 00 00 00 00

停止计时: 0x443 00 00 00 00 00 00 00 00

1. 总强制、拆装开关、变幅起强制、高限制、三圈强制

开始计时: 0x463 00 00 1F 00 00 00 00 00

停止计时: 0x463 00 00 00 00 00 00 00 00

1. 风速超限

开始计时: 0x1D1 01 00 00 00 00 00 00 00

停止计时: 0x1D1 00 00 00 00 00 00 00 00