**2020年12月16日 重型M2M终端和平台联调测试**

1. 测试终端连接平台命令。
2. 测试心跳包命令。
3. 测试重型工况TLV数据(模拟数据0xFF): TCW 目前上传数据终端 除了2101之外 上传了58个TLV

4、未上传的TLV有：TAG-A502, TAG-A504